216 л. 200 л. 30 л. 20 л. 10 л. 5 л. 1 л. кг\*

***ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ***

***Гидротрансмиссионное масло***

***10 W***

\* По желанию налив продукта производится в тару клиента

**ЛАКИРИС 10 W** –высококачественное масло для гидростатических трансмиссий колесной и гусеничной строительной и сельскохозяйственной техники, где требуется применение продуктов, отвечающих требованиям спецификации Caterpillar TO-4 Создано на основе высококачественных базовых масел, в сочетании с высокотехнологичным многофункциональным пакетом присадок, удовлетворяет требованиям ведущих мировых производителей. Состав масла позволяет обеспечить всесезонное использование в различных климатических зонах, предотвратить износ элементов трансмиссий и гидравлических систем, обеспечить надежную и бесшумную работу маслопогруженных тормозов в самых критических условиях эксплуатации.

# Преимущества

* Предотвращают износ элементов трансмиссий и гидравлических систем.
* Эффективная защита от окисления за счет отборных

базовых масел и специальных присадок.

* Высокая термическая и окислительная стабильность уменьшает образование отложений.
* Стабильная смазочная пленка и наилучшая защита от

износа даже при горячем масле и экстремальных нагрузках.

# Применение

Предназначено для применения в гидравлических системах, но также может быть использовано и в коробках передач, переключаемых под нагрузкой

# Соответствие требованиям

**API** GL-4, API CF, ZF-TE-ML 03C, 07D, Allison C-4, CAT TO-2,

TO-4, Komatsu KES 07.868.1, Sperry Vickers/Eaton I-280-S, M2950S.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Типовые характеристики** | | |
| **Наименование показателей** | **Методы испытания** | **10 W** |
| Плотность при 20 °С, кг/м3 | ГОСТ 3900 | 0,87 |
| Индекс вязкости | ГОСТ 25371 | 102 |
| Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | ГОСТ 33 | 6,0 |
| Температура вспышки, °С | ГОСТ 4333 | 220 |
| Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 | -34 |

Типовые характеристики продукта могут варьироваться и не являются спецификацией производителя.

**ООО «ЛАКИРИС»**

РФ, 143981, г. Балашиха

мкр. Кучино, ул. Речная, владение 2

Тел. +7 (495) 788-61-33

[E-mail: info](mailto:info@luckyres.ru)@luckyres.ru

ww[w.luckyres.ru](http://www.luckyres.ru/)